Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego

KOSZTORYS OFERTOWY- CZĘŚĆ II

# Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej- ul. Poznańskiej w Lubsku po robotach instalacyjnych ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska, Lubsko

INWESTOR : Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA : ul. Paderewskiego 20, 68 - 300 Lubsko

Stawka roboczogodziny :

# NARZUTY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty pośrednie [Kp] ................................................ Zysk [Z] ......................................................................  VAT [V] ...................................................................... |  | %  %  % | R, S  R+Kp(R), S+Kp(S)  (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : | zł |  |  |
| Podatek VAT : | zł |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót : | zł |  |  |
| **Słownie:** |  |  |  |

OPRACOWAŁ : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa wy- ceny** | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena zł** | **Wartość zł**  **(5 x 6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Przebudowa drogi gminnej polegająca na odnowie dywanikowej ulicy Poznańskiej w Lubsku** | | | | | | |
| **1** |  | **CZĘŚĆ II** | | | | |
| **1.1** |  | **Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe** | | | | |
| 1 d.1. 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa dróg w terenie równinnym ( L=701,50m). | km | 0,70 |  |  |
| 2 d.1. 1 | D-01.02.04 | Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 3 km na składowisko Inwestora. | m2 | 200,00 |  |  |
| **Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe** | | | | | |  |
| **1.2** |  | **Nawierzchnie** | | | | |
| 3 d.1. 2 | D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu- micznych | m2 | 5 250,00 |  |  |
| 4 d.1. 2 | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 4 808,00 |  |  |
| 5 d.1. 2 | D - 05.03.5b | Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W - średnia grubość po zagęszczeniu 3cm | m2 | 4 808,00 |  |  |
| 6 d.1. 2 | D - 05.03.26a | Ułożenie geosiatki przeciwspękaniowej Rn=80kN (po uprzednim skropieniu nawierzchni) | m2 | 5 250,00 |  |  |
| 7 d.1. 2 | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 5 250,00 |  |  |
| 8 d.1. 2 | D - 05.03.05b | Warstwa wiążąca z mieszanki minerano-bitumicznej AC16W wykonana mechaniczne - grubość po zagęszcze- niu 5 cm | m2 | 5 250,00 |  |  |
| 9 d.1. 2 | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 5 250,00 |  |  |
| 10 d.1. 2 | D - 05.03.13a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - wars- twa ścieralna z mieszanki SMA11 - wykonana mechanicz- nie- grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 5 250,00 |  |  |
| **Razem dział: Nawierzchnie** | | | | | |  |
| **1.3** |  | **Urządzenia obce** | | | | |
| 11 d.1. 3 | D - 05.03.13a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo- wych i gazowych z wymianą skrzynek zasuw | szt. | 50,00 |  |  |
| 12 d.1. 3 | D - 05.03.13a | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 25,00 |  |  |
| **Razem dział: Urządzenia obce** | | | | | |  |
| **1.4** |  | **Roboty wykończeniowe i oznakowanie** | | | | |
| 13 d.1. 4 | D-04.04.00 + D- 04.02.02 | Pobocza z materiału z rozbiórki nawierzchni szutrowej - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 105,00 |  |  |
| **Razem dział: Roboty wykończeniowe i oznakowanie** | | | | | |  |
| **Razem dział: CZĘŚĆ II** | | | | | |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT**  **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | |  |

# Słownie:

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35871