Inwestor:
Lubuskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
68-300 Lubsko

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej, gmina Lubsko
Kod budowy: Tuchola Żarska
Adres budowy: 68-300 Lubsko, obręb 0018 Tuchola Żarska, działka numer 33/4, 65/4, 41/4,  Tuchola Żarska
Obiekt: istniejące - przebudowa, projektowane -  rozbudowa, projektowane - likwidacja
Rodzaj robót: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej, gmina Lubsko
Charakterystyka robót: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej, w tym:
wymiana ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką; wykonanie nowych utwardzeń części działki; montaż sito-piaskownika z LPT; montaż zagęszczacza grawitacyjnego osadu; wykonanie zasilania elektrycznego nowych urządzeń (sito-piakownik i zagęszczacz, słup oświetleniowy) oraz zabudowa słupa oświetleniowego; likwidacja poletek osadowych rozbiórka budynku dmuchaw; budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej; budowa przyłącza wodociągowego; kanal dopływowy ścieków surowych; rurociąg tłoczny.
CPV: 45000000-7
Data oprac.: ……………………
Załączniki: 
Podstawa opracowania: …………………….
Waluta: PLN
Poziom cen kosztorysu: ……………………..
Stawka r-g: ……………….. PLN

Nazwa	Wartość	Razem	
Koszty bezpośrednie	 PLN		
Koszty pośr. od R	%		
Koszty pośr. od S	%		
Zysk od R	%		
Zysk od S	%		
Zysk od KR	%		
Zysk od KS	%		
Roboty nieprzewidziane	%		
Koszty z narz. w rozbiciu	%		
Koszty z narzutami (netto)	 PLN		
Stawka VAT	23,00 %		
Wartość brutto	 PLN		
Słownie:  

Sporządził:

	Sprawdził:

	

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		ROBOTY BUDOWLANE
CPV: 

1		Przygotowanie zaplecza budowy
CPV: 
Nr Spec.: ST-02
					
1	
AW-090	Organizacja zaplecza budowy
krotność = 1,00

	1,00	kpl			
		Razem:					
2		Przebudowa kanału ścieków surowych (dopływ do sito-piaskownika)
CPV: 
Nr Spec.: ST-02
					
2	KNNR 1
0202-08020-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-02
	24,00	m3			
3	KNNR 4
1308-030-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-03
	10,00	m			
4	KNNR 1
0313-010-050	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami).Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-02
	24,00	m2			
5	KNNR 4
1411-030-060	Podłoża pod rurociąg i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-02
	2,40	m3			
6	KNNR 4
1411-020-060	Obsypka rurociągów z materiałów sypkich o grubości 20 cm
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-02
	2,40	m3			
7	
AW-060	Zakup gruntu niespistego na zasyp
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-02
	21,60	m3			
8	KNNR 1
0205-04010-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier.0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-III
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-02
	21,60	m3			
9	KNR 2-01
0236-01-060	Zagęszczenie i profilowanie podłoża ubijakami mechanicznymi
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-02
	21,60	m3			
		Razem:					
3		Rurociąg tłoczny do piaskownika
CPV: 
Nr Spec.: ST-03
					
10	KNNR 1
0202-08020-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-02
	8,00	m3			
11	
AW-060	Zakup gruntu niespistego na zasyp
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-02
	8,00	m3			
12	KNNR 1
0205-04010-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier.0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-III
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-02
	8,00	m3			
13	KNR 2-01
0236-01-060	Zagęszczenie i profilowanie podłoża ubijakami mechanicznymi
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-02
	8,00	m3			
14	KNNR 4
1009-010-040	Rurociąg tłoczny - Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm
krotność = 1,00

	18,00	m			
15	KNNR 4
1010-01010-171	Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego)
krotność = 1,00

	5,00	złącze			
16	KNR 2-19W
0102-01-040	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-03
	10,00	m			
17	KNNR 4
1012-010-020	Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewanych,o średnicy zewnętrznej90 mm - kolano
krotność = 1,00

	5,00	szt			
18	KNNR 4
1606-010-172	Próba wodna szczelności rurociągu tłocznego PE, PEHD, rurociąg o średnicy 90 mm
krotność = 1,00

	1,00	próba			
		Razem:					
		Razem:					
2		CZĘŚĆ MECHANICZNA I TECHNOLOGICZNA
CPV: 

1		Sito-piaskownik na płycie fundamentowej
CPV: 
Nr Spec.: ST-02
					
19	KNR 7-04W
0104-04-090	Sito-piaskownik na płycie fundamentowej
krotność = 1,00

	1,00	kpl			
		Razem:					
2		Lokalny punkt tłoczny 
CPV: 
Nr Spec.: ST-02
					
20	KNR 2-18
0613-05-090	Przepompownia ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym
krotność = 1,00

	1,00	kpl			
		Razem:					
3		Budynek dmuchaw wraz z instalacjami
CPV: 

21	
AW-050	Budynek dmuchaw o powierzchni do 20 m2 wraz z instalacjami
krotność = 1,00

	20,00	m2			
		Razem:					
4		Montaż dmuchaw do napowietrzania ścieków w KN
CPV: 

22	KNR 7-04
0311-02-090	Dmuchawa - napowietrzanie ścieków
krotność = 1,00

	2,00	kpl			
		Razem:					
5		Koryta przelewowe w osadniku wtórnym
CPV: 

23	
AW-040	Koryta przelewowe w osadniku wtórnym
krotność = 1,00

	13,00	m			
		Razem:					
6		Ruszty napowietrzajace - napowietrzanie komory osadu czynnego KN
CPV: 

24	KNR 7-04
0301-03-090	Montaż mieszaczy, ruszty napowietrzające - napowietrzanie komory osadu czynnego KN
krotność = 1,00

	1,00	kpl			
		Razem:					
7		Rurociągi powietrza o średnicy fi 90mm
CPV: 

25	KNNR 4
1009-010-040	Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm
krotność = 1,00

	49,00	m			
		Razem:					
8		Wymiana pomp w przepompowni ścieków dowożonych
CPV: 

26	KNR 5-04
1408-07-020	Montaż pomp. w przepompowni ścieków dowożonych
krotność = 1,00

	2,00	szt			
		Razem:					
9		Wymiana dyfuzorów w przepompowni ścieków dowożonych
CPV: 

27	KNR 7-04
0312-05-090	Montaż układu dyfuzorów
krotność = 1,00

	2,00	kpl			
		Razem:					
10		Wykonanie dodatkowego włazu w przepompowni ścieków dowożonych
CPV: 

28	KNKRB 04B
0202-03-020	Włazy żeliwne o średnicy 600 mm
krotność = 1,00

	1,00	szt			
		Razem:					
11		Wymiana kraty w punkcie zlewnym ścieków dowożonych + remont punktu
CPV: 

29	KNR 7-04
0101-10-090	Montaż krat; remont punktu
krotność = 1,00

	1,00	kpl			
		Razem:					
12		Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika - montaż nowego wylotu betonowego
CPV: 

30	KNNR 11
0706-040-090	Elementy składowisk i oczyszczalni ścieków.wylot  ścieków
krotność = 1,00

	1,00	kpl			
		Razem:					
13		Zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego
CPV: 

31	KNR 7-04
0401-03-090	Montaż zagęszczacza osadu
krotność = 1,00

	1,00	kpl			
		Razem:					
14		Wymiana pomostów na reaktorze biologicznym
CPV: 

32	
AW-090	Pomosty na reaktorze biologicznym
krotność = 1,00

	1,00	kpl			
		Razem:					
15		Wymiana barierek ochronnych przy pomostach technologicznych
CPV: 

33	KNR 2-14
0916-02-090	Montaż balustrad - wymiana barierek ochronnych przy pomostach technologicznych
krotność = 1,00

	1,00	kpl			
		Razem:					
16		Remont budynku gospodarczego - węzeł sanitarny 
CPV: 

34	KNNR 1
0202-030-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-02
	10,80	m3			
35	
AW-060	Zakup gruntu niespistego na zasyp
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-02
	10,80	m3			
36	KNNR 1
0202-030-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-02
	10,80	m3			
37	KNR 2-01
0236-01-060	Zagęszczenie i profilowanie podłoża ubijakami mechanicznymi
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-02
	10,80	m3			
38	KNNR 11
0307-010-040	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-03
	6,00	m			
39	KNR 2-19W
0102-01-040	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-03
	6,00	m			
40	KNNR 1
0202-08020-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-02
	16,80	m3			
41	
AW-060	Zakup gruntu niespistego na zasyp
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-02
	16,80	m3			
42	KNNR 1
0205-04010-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier.0,25 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-III
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-02
	16,80	m3			
43	KNR 2-01
0236-01-060	Zagęszczenie i profilowanie podłoża ubijakami mechanicznymi
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-02
	16,80	m3			
44	KNNR 4
1308-020-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-03
	7,00	m			
45	KNNR 4
1321-020-090	Kształtki PVC kanalizacyjne o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-03
	3,00	kpl			
46	KNR 2-19W
0102-01-040	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-03
	7,00	m			
47	
AW-090	Remont budynku gospodarczego
krotność = 1,00

	1,00	kpl			
		Razem:					
		Razem:					
3		AKPiA (sterowanie i część elektryczna)
CPV: 

1		Szafa sterownicza obiektu - wymiana
CPV: 
Nr Spec.: ST-02
					
48	KNR 7-08
0701-01-090	Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze
krotność = 1,00

	1,00	kpl			
		Razem:					
2		Instalacje elektryczne istniejące - do wymiany
CPV: 

49	KNR 5-08
0227-01-090	wymiana istniejących instalacji elektrycznych
krotność = 1,00

	1,00	kpl			
		Razem:					
3		Instalacje elektryczne zgodnie z zapotrzebowaniem dla nowych urządzeń
CPV: 

50	KNR 5-08
0227-01-090	instalacje elektryczne dla nowych urządzeń
krotność = 1,00

	1,00	kpl			
		Razem:					
4		Przepływomierz na kanale ścieków surowych - montaż
CPV: 

51	KNR 7-04
0601-02-090	Montaż przepływomierza na kanale ścieków surowych
krotność = 1,00

	1,00	kpl			
		Razem:					
5		Przepływomierz na kanale ścieków oczyszczonych - montaż
CPV: 

52	KNR 7-04
0601-02-090	Montaż przepływomierza na kanale ścieków oczyszczonych
krotność = 1,00

	1,00	kpl			
		Razem:					
6		Wizualizacja (centrum dowodzenia)
CPV: 

53	
AW-090	Wizualizacja
krotność = 1,00

	1,00	kpl			
		Razem:					
		Razem:					
4		Zagospodarowanie terenu
CPV: 

1		Poletka osadowe - likwidacja
CPV: 
Nr Spec.: ST-02
					
54	KNR 2-02
1929-02-050	Poletka osadowe - likwidacja
krotność = 1,00

	160,00	m2			
		Razem:					
2		Ogrodzenie terenu na podmurówce z bramą i furtką
CPV: 

55	KNNR 2
1602-02010-040	Ogrodzenie panelowe na podmurówce z bramką i furtką. Wysokość elementów do 1,50 m o rozstawie słupków 2,5 m
krotność = 1,00

	158,00	m			
		Razem:					
3		Ciągi komunikacyjne (pieszo-jezdne)
CPV: 
Nr Spec.: ST-04
					
56	KNR 2-31
0103-01-050	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-II
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-04
	180,00	m2			
57	KNR 2-31I
0114-01-050	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 0/31,5 mm.
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-04
	180,00	m2			
58	KNR 2-31I
0511-03-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej
krotność = 1,00
Nr Spec.: ST-04
	180,00	m2			
		Razem:					
4		Oświetlenie terenu - wymiana (oprawy oświetleniowe na słupach)
CPV: 

59	KNR 5-10
1011-03-020	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach - wymiana opaw oświetleniowych
krotność = 1,00

	2,00	szt			
60	KNKRB 01
0309-05-040	Wykopy o głębokości do 0,7 m wraz z zasypaniem urobku dla kabli energetycznych.Kategoria gruntu III
krotność = 1,00

	20,00	m			
61	KNR 5-10
0103-02-040	Ręczne układanie kabli  - YKY 5x10 mm2 w rowach kablowych, przykrytych folią
krotność = 1,00

	20,00	m			
		Razem:					
5		Instalacja alarmowa i monitoringu
CPV: 

62	
AW-020	Instalacja alarmowa i monitoring
krotność = 1,00

	2,00	szt			
		Razem:					
		Razem:					
5		Roboty demontażowe
CPV: 

1		Roboty demontażowe
CPV: 
Nr Spec.: ST-02
					
63	KNR 2-02
1929-02-090	demontaż rur perforowanych, demontaż i usunięcie elementów betonowych poletek
krotność = 1,00

	1,00	kpl			
		Razem:					
2		Roboty rozbiórkowe
CPV: 

64	KNR 4-04I
0102-08-090	Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu, wolnostojących - rozbiórka budynku dmuchaw
krotność = 1,00

	1,00	kpl			
65	KNR 4-04I
0602-01-060	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej ponad terenem o wysokości do 3 m przy użyciu młotów pneumatycznych
krotność = 1,00

	6,00	m3			
66	KNR 4-04I
1103-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
krotność = 1,00

	6,00	m3			
67	KNR 4-04I
1103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km
krotność = 1,00

	6,00	m3			
		Razem:					
		Razem:					
6		Rozruch i odbiory
CPV: 

1		Rozruch mechaniczny, techniczny i technologiczny 
CPV: 
Nr Spec.: ST-02
					
68	
AW-090	Rozruch mechaniczny, techniczny i technologiczny
krotność = 1,00

	1,00	kpl			
69	
AW-090	Próby i odbiory
krotność = 1,00

	1,00	kpl			
		Razem:					
		Razem:					
		Razem kosztorys:					

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	

1. 	ROBOTY BUDOWLANE
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 97,2961

1.	Przygotowanie zaplecza budowy
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 25,0000
Nr Spec.: ST-02
						
2.	Przebudowa kanału ścieków surowych (dopływ do sito-piaskownika)
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 37,5471
Nr Spec.: ST-02
						
3.	Rurociąg tłoczny do piaskownika
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 34,7490
Nr Spec.: ST-03
						
2. 	CZĘŚĆ MECHANICZNA I TECHNOLOGICZNA
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 842,2906

1.	Sito-piaskownik na płycie fundamentowej
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 116,0000
Nr Spec.: ST-02
						
2.	Lokalny punkt tłoczny 
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 39,1900
Nr Spec.: ST-02
						
3.	Budynek dmuchaw wraz z instalacjami
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 0,0000

4.	Montaż dmuchaw do napowietrzania ścieków w KN
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 205,2868

5.	Koryta przelewowe w osadniku wtórnym
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 0,0000

6.	Ruszty napowietrzajace - napowietrzanie komory osadu czynnego KN
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 111,3530

7.	Rurociągi powietrza o średnicy fi 90mm
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 10,9760

8.	Wymiana pomp w przepompowni ścieków dowożonych
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 38,2000

9.	Wymiana dyfuzorów w przepompowni ścieków dowożonych
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 19,7876

10.	Wykonanie dodatkowego włazu w przepompowni ścieków dowożonych
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 1,8900

11.	Wymiana kraty w punkcie zlewnym ścieków dowożonych + remont punktu
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 84,0209

12.	Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika - montaż nowego wylotu betonowego
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 1,9000

13.	Zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 194,1324

14.	Wymiana pomostów na reaktorze biologicznym
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 0,0000

15.	Wymiana barierek ochronnych przy pomostach technologicznych
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 0,0507

16.	Remont budynku gospodarczego - węzeł sanitarny 
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 19,5032

3. 	AKPiA (sterowanie i część elektryczna)
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 40,2600

1.	Szafa sterownicza obiektu - wymiana
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 20,7426
Nr Spec.: ST-02
						
2.	Instalacje elektryczne istniejące - do wymiany
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 0,0750

3.	Instalacje elektryczne zgodnie z zapotrzebowaniem dla nowych urządzeń
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 0,0750

4.	Przepływomierz na kanale ścieków surowych - montaż
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 9,6837

5.	Przepływomierz na kanale ścieków oczyszczonych - montaż
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 9,6837

6.	Wizualizacja (centrum dowodzenia)
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 0,0000

4. 	Zagospodarowanie terenu
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 2 860,9260

1.	Poletka osadowe - likwidacja
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 400,0000
Nr Spec.: ST-02
						
2.	Ogrodzenie terenu na podmurówce z bramą i furtką
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 246,4800

3.	Ciągi komunikacyjne (pieszo-jezdne)
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 2 186,6940
Nr Spec.: ST-04
						
4.	Oświetlenie terenu - wymiana (oprawy oświetleniowe na słupach)
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 27,7520

5.	Instalacja alarmowa i monitoringu
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 0,0000

5. 	Roboty demontażowe
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 820,1000

1.	Roboty demontażowe
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 40,0000
Nr Spec.: ST-02
						
2.	Roboty rozbiórkowe
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 780,1000

6. 	Rozruch i odbiory
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 0,0000

1.	Rozruch mechaniczny, techniczny i technologiczny 
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 0,0000
Nr Spec.: ST-02

Koszty bezpośrednie 	 PLN						
Koszty pośr. od R 	%						
Koszty pośr. od S 	%						
Zysk od R 	%						
Zysk od S 	%						
Zysk od KR 	%						
Zysk od KS 	%						
Roboty nieprzewidziane 	%						
Koszty z narzutami (netto) 	 PLN