Inwestor:
Lubuskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
68-300 Lubsko

Przedmiar Nr: 12/2023

Nazwa budowy: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej, gmina Lubsko
Kod budowy: Tuchola Żarska
Adres budowy: 68-300 Lubsko, obręb 0018 Tuchola Żarska, działka numer 33/4, 65/4, 41/4,                      Tuchola Żarska
Obiekt: istniejące - przebudowa, projektowane -  rozbudowa, projektowane - likwidacja
Rodzaj robót: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej, gmina Lubsko
Charakterystyka robót: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków               w Tucholi Żarskiej, w tym:
wymiana ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką; wykonanie nowych utwardzeń części działki; montaż sito-piaskownika z LPT; montaż zagęszczacza grawitacyjnego osadu; wykonanie zasilania elektrycznego nowych urządzeń (sito-piaskownik i zagęszczacz, słup oświetleniowy) oraz zabudowa słupa oświetleniowego; likwidacja poletek osadowych rozbiórka budynku dmuchaw; budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej; budowa przyłącza wodociągowego; kanał dopływowy ścieków surowych; rurociąg tłoczny.
CPV: 45000000-7
Data oprac.: 2023-05-05
Załączniki: 
Podstawa opracowania: KNR 2-19W, KNNR 4, AW, KNR 7-04W, KNNR 1, KNR 7-04, KNR 2-18, KNR 2-01, KNR 5-04, KNKRB 04B, KNNR 11, KNR 5-08, KNR 7-08, KNNR 2, KNR 2-14, KNKRB 01, KNR 2-31, KNR 5-10, KNR 2-31I, KNR 2-02, KNR 4-04I
Waluta: PLN
Poziom cen kosztorysu: SEC. I kw. 2023

Sporządził:
ProNovum Sp. z o.o.

Fredry 1/9
67-100 Nowa Sól

 

Książka przedmiarów/obmiarów
1. ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV:  
	
1. Przygotowanie zaplecza budowy
Kod CPV:  
Nr Spec.: ST-02	
1	 AW-090
Organizacja zaplecza budowy
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
2. Przebudowa kanału ścieków surowych (dopływ do sito-piaskownika)
Kod CPV:  
Nr Spec.: ST-02	
2	KNNR 1 0202-08020-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-02	24,00 m3	
1.	10*2*1,2				24,00	
3	KNNR 4 1308-030-040
Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-03	10,00 m	
4	KNNR 1 0313-010-050
Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami).Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-02	24,00 m2	
1.	10*2*1,2				24,00	
5	KNNR 4 1411-030-060
Podłoża pod rurociąg i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-02	2,40 m3	
1.	10*1,2*0,2				2,40	
6	KNNR 4 1411-020-060
Obsypka rurociągów z materiałów sypkich o grubości 20 cm
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-02	2,40 m3	
1.	10*1,2*0,2				2,40	
7	 AW-060
Zakup gruntu niespistego na zasyp
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-02	21,60 m3	
1.	Pozycja nr.: 8				21,60	
8	KNNR 1 0205-04010-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier.0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-III
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-02	21,60 m3	
1.	10*1,2*(2-0,2)				21,60	
9	KNR 2-01 0236-01-060
Zagęszczenie i profilowanie podłoża ubijakami mechanicznymi
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-02	21,60 m3	
1.	Pozycja nr.: 8				21,60	
3. Rurociąg tłoczny do piaskownika
Kod CPV:  
Nr Spec.: ST-03	
10	KNNR 1 0202-08020-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-02	8,00 m3	
1.	10*0,8*1				8,00	
11	 AW-060
Zakup gruntu niespistego na zasyp
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-02	8,00 m3	
1.	Pozycja nr.: 10				8,00	
12	KNNR 1 0205-04010-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier.0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-III
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-02	8,00 m3	
1.	Pozycja nr.: 10				8,00	
13	KNR 2-01 0236-01-060
Zagęszczenie i profilowanie podłoża ubijakami mechanicznymi
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-02	8,00 m3	
1.	Pozycja nr.: 10				8,00	
14	KNNR 4 1009-010-040
Rurociąg tłoczny - Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm
krotność= 1,00
	18,00 m	
1.	10+8				18,00	
15	KNNR 4 1010-01010-171
Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego)
krotność= 1,00

		5,00 złącze	
16	KNR 2-19W 0102-01-040
Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-03

	10,00 m	
17	KNNR 4 1012-010-020
Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewanych,o średnicy zewnętrznej90 mm - kolano
krotność= 1,00
	5,00 szt	
18	KNNR 4 1606-010-172
Próba wodna szczelności rurociągu tłocznego PE, PEHD, rurociąg o średnicy 90 mm
krotność= 1,00
	1,00 próba	
2. CZĘŚĆ MECHANICZNA I TECHNOLOGICZNA
Kod CPV:  
	
1. Sito-piaskownik na płycie fundamentowej
Kod CPV:  
Nr Spec.: ST-02	
19	KNR 7-04W 0104-04-090
Sito-piaskownik na płycie fundamentowej
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
2. Lokalny punkt tłoczny 
Kod CPV:  
Nr Spec.: ST-02	
20	KNR 2-18 0613-05-090
Przepompownia ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
3. Budynek dmuchaw wraz z instalacjami
Kod CPV:  
	
21	 AW-050
Budynek dmuchaw o powierzchni do 20 m2 wraz z instalacjami
krotność= 1,00
	20,00 m2	
4. Montaż dmuchaw do napowietrzania ścieków w KN
Kod CPV:  
	
22	KNR 7-04 0311-02-090
Dmuchawa - napowietrzanie ścieków
krotność= 1,00
	2,00 kpl	
5. Koryta przelewowe w osadniku wtórnym
Kod CPV:  
	
23	 AW-040
Koryta przelewowe w osadniku wtórnym
krotność= 1,00
	13,00 m	
6. Ruszty napowietrzające - napowietrzanie komory osadu czynnego KN
Kod CPV:  
	
24	KNR 7-04 0301-03-090
Montaż mieszaczy, ruszty napowietrzające - napowietrzanie komory osadu czynnego KN
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
7. Rurociągi powietrza o średnicy fi 90mm
Kod CPV:  
	
25	KNNR 4 1009-010-040
Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm
krotność= 1,00
	49,00 m	
8. Wymiana pomp w przepompowni ścieków dowożonych
Kod CPV:  
	
26	KNR 5-04 1408-07-020
Montaż pomp. w przepompowni ścieków dowożonych
krotność= 1,00
	2,00 szt	
9. Wymiana dyfuzorów w przepompowni ścieków dowożonych
Kod CPV:  
	
27	KNR 7-04 0312-05-090
Montaż układu dyfuzorów
krotność= 1,00
	2,00 kpl	
10. Wykonanie dodatkowego włazu w przepompowni ścieków dowożonych
Kod CPV:  
	
28	KNKRB 04B 0202-03-020
Włazy żeliwne o średnicy 600 mm
krotność= 1,00
	1,00 szt	
11. Wymiana kraty w punkcie zlewnym ścieków dowożonych + remont punktu
Kod CPV:  
	
29	KNR 7-04 0101-10-090
Montaż krat; remont punktu
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
12. Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika - montaż nowego wylotu betonowego
Kod CPV:  
	
30	KNNR 11 0706-040-090
Elementy składowisk i oczyszczalni ścieków.wylot  ścieków
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
13. Zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego
Kod CPV:  
	
31	KNR 7-04 0401-03-090
Montaż zagęszczacza osadu
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
14. Wymiana pomostów na reaktorze biologicznym
Kod CPV:  
	
32	 AW-090
Pomosty na reaktorze biologicznym
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
15. Wymiana barierek ochronnych przy pomostach technologicznych
Kod CPV:  
	
33	KNR 2-14 0916-02-090
Montaż balustrad - wymiana barierek ochronnych przy pomostach technologicznych
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
16. Remont budynku gospodarczego - węzeł sanitarny 
Kod CPV:  
	
34	KNNR 1 0202-030-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-02	10,80 m3	
1.	6* 1,5 * 1,2				10,80	
35	 AW-060
Zakup gruntu niespistego na zasyp
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-02	10,80 m3	
1.	Pozycja nr.: 34				10,80	
36	KNNR 1 0202-030-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-02	10,80 m3	
1.	Pozycja nr.: 34				10,80	
37	KNR 2-01 0236-01-060
Zagęszczenie i profilowanie podłoża ubijakami mechanicznymi
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-02	10,80 m3	
1.	Pozycja nr.: 34				10,80	
38	KNNR 11 0307-010-040
Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-03	6,00 m	
39	KNR 2-19W 0102-01-040
Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-03	6,00 m	
40	KNNR 1 0202-08020-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-02	16,80 m3	
1.	7*2*1,2				16,80	
41	 AW-060
Zakup gruntu niespistego na zasyp
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-02	16,80 m3	
1.	Pozycja nr.: 40				16,80	
42	KNNR 1 0205-04010-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier.0,25 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-III
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-02	16,80 m3	
1.	Pozycja nr.: 40				16,80	
43	KNR 2-01 0236-01-060
Zagęszczenie i profilowanie podłoża ubijakami mechanicznymi
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-02	16,80 m3	
1.	Pozycja nr.: 40				16,80	
44	KNNR 4 1308-020-040
Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-03	7,00 m	
45	KNNR 4 1321-020-090
Kształtki PVC kanalizacyjne o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-03	3,00 kpl	
46	KNR 2-19W 0102-01-040
Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-03	7,00 m	
47	 AW-090
Remont budynku gospodarczego
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
3. AKPiA (sterowanie i część elektryczna)
Kod CPV:  
	
1. Szafa sterownicza obiektu - wymiana
Kod CPV:  
Nr Spec.: ST-02	
48	KNR 7-08 0701-01-090
Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
2. Instalacje elektryczne istniejące - do wymiany
Kod CPV:  
	
49	KNR 5-08 0227-01-090
wymiana istniejących instalacji elektrycznych
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
3. Instalacje elektryczne zgodnie z zapotrzebowaniem dla nowych urządzeń
Kod CPV:  
	
50	KNR 5-08 0227-01-090
instalacje elektryczne dla nowych urządzeń
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
4. Przepływomierz na kanale ścieków surowych - montaż
Kod CPV:  
	
51	KNR 7-04 0601-02-090
Montaż przepływomierza na kanale ścieków surowych
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
5. Przepływomierz na kanale ścieków oczyszczonych - montaż
Kod CPV:  
	
52	KNR 7-04 0601-02-090
Montaż przepływomierza na kanale ścieków oczyszczonych
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
6. Wizualizacja (centrum dowodzenia)
Kod CPV:  
	
53	 AW-090
Wizualizacja
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
4. Zagospodarowanie terenu
Kod CPV:  
	
1. Poletka osadowe - likwidacja
Kod CPV:  
Nr Spec.: ST-02	
54	KNR 2-02 1929-02-050
Poletka osadowe - likwidacja
krotność= 1,00
	160,00 m2	
2. Ogrodzenie terenu na podmurówce z bramą i furtką
Kod CPV:  
	
55	KNNR 2 1602-02010-040
Ogrodzenie panelowe na podmurówce z bramką i furtką. Wysokość elementów do 1,50 m o rozstawie słupków 2,5 m
krotność= 1,00
	158,00 m	
3. Ciągi komunikacyjne (pieszo-jezdne)
Kod CPV:  
Nr Spec.: ST-04	
56	KNR 2-31 0103-01-050
Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-II
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-04	180,00 m2	
57	KNR 2-31I 0114-01-050
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 0/31,5 mm.
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-04	180,00 m2	
58	KNR 2-31I 0511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej
krotność= 1,00
Nr Spec.: ST-04	180,00 m2	
4. Oświetlenie terenu - wymiana (oprawy oświetleniowe na słupach)
Kod CPV:  
	
59	KNR 5-10 1011-03-020
Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach - wymiana opaw oświetleniowych
krotność= 1,00
	2,00 szt	
60	KNKRB 01 0309-05-040
Wykopy o głębokości do 0,7 m wraz z zasypaniem urobku dla kabli energetycznych.Kategoria gruntu III
krotność= 1,00
	20,00 m	
61	KNR 5-10 0103-02-040
Ręczne układanie kabli  - YKY 5x10 mm2 w rowach kablowych, przykrytych folią
krotność= 1,00
	20,00 m	
5. Instalacja alarmowa i monitoringu
Kod CPV:  
	
62	 AW-020
Instalacja alarmowa i monitoring
krotność= 1,00
	2,00 szt	
5. Roboty demontażowe
Kod CPV:  
	
1. Roboty demontażowe
Kod CPV:  
Nr Spec.: ST-02	
63	KNR 2-02 1929-02-090
demontaż rur perforowanych, demontaż i usunięcie elementów betonowych poletek
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
2. Roboty rozbiórkowe
Kod CPV:  
	
64	KNR 4-04I 0102-08-090
Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu, wolnostojących - rozbiórka budynku dmuchaw
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
65	KNR 4-04I 0602-01-060
Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej ponad terenem o wysokości do 3 m przy użyciu młotów pneumatycznych
krotność= 1,00
	6,00 m3	
66	KNR 4-04I 1103-04-060
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
krotność= 1,00
	6,00 m3	
67	KNR 4-04I 1103-05-060
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km
krotność= 1,00
	6,00 m3	
6. Rozruch i odbiory
Kod CPV:  
	
1. Rozruch mechaniczny, techniczny i technologiczny 
Kod CPV:  
Nr Spec.: ST-02	
68	 AW-090
Rozruch mechaniczny, techniczny i technologiczny
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
69	 AW-090
Próby i odbiory
krotność= 1,00
	1,00 kpl	

Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do	
1.	ROBOTY BUDOWLANE	1	18	
1.	Przygotowanie zaplecza budowy	1	1	
2.	Przebudowa kanału ścieków surowych (dopływ do sito-piaskownika)	2	9	
3.	Rurociąg tłoczny do piaskownika	10	18	
2.	CZĘŚĆ MECHANICZNA I TECHNOLOGICZNA	19	47	
1.	Sito-piaskownik na płycie fundamentowej	19	19	
2.	Lokalny punkt tłoczny 	20	20	
3.	Budynek dmuchaw wraz z instalacjami	21	21	
4.	Montaż dmuchaw do napowietrzania ścieków w KN	22	22	
5.	Koryta przelewowe w osadniku wtórnym	23	23	
6.	Ruszty napowietrzajace - napowietrzanie komory osadu czynnego KN	24	24	
7.	Rurociągi powietrza o średnicy fi 90mm	25	25	
8.	Wymiana pomp w przepompowni ścieków dowożonych	26	26	
9.	Wymiana dyfuzorów w przepompowni ścieków dowożonych	27	27	
10.	Wykonanie dodatkowego włazu w przepompowni ścieków dowożonych	28	28	
11.	Wymiana kraty w punkcie zlewnym ścieków dowożonych + remont punktu	29	29	
12.	Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika - montaż nowego wylotu betonowego	30	30	
13.	Zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego	31	31	
14.	Wymiana pomostów na reaktorze biologicznym	32	32	
15.	Wymiana barierek ochronnych przy pomostach technologicznych	33	33	
16.	Remont budynku gospodarczego - węzeł sanitarny 	34	47	
3.	AKPiA (sterowanie i część elektryczna)	48	53	
1.	Szafa sterownicza obiektu - wymiana	48	48	
2.	Instalacje elektryczne istniejące - do wymiany	49	49	
3.	Instalacje elektryczne zgodnie z zapotrzebowaniem dla nowych urządzeń	50	50	
4.	Przepływomierz na kanale ścieków surowych - montaż	51	51	
5.	Przepływomierz na kanale ścieków oczyszczonych - montaż	52	52	
6.	Wizualizacja (centrum dowodzenia)	53	53	
4.	Zagospodarowanie terenu	54	62	
1.	Poletka osadowe - likwidacja	54	54	
2.	Ogrodzenie terenu na podmurówce z bramą i furtką	55	55	
3.	Ciągi komunikacyjne (pieszo-jezdne)	56	58	
4.	Oświetlenie terenu - wymiana (oprawy oświetleniowe na słupach)	59	61	
5.	Instalacja alarmowa i monitoringu	62	62	
5.	Roboty demontażowe	63	67	
1.	Roboty demontażowe	63	63	
2.	Roboty rozbiórkowe	64	67	
6.	Rozruch i odbiory	68	69	
1.	Rozruch mechaniczny, techniczny i technologiczny 	68	69